****

**РЕСПУБЛИКА КРЫМ**

**РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ** **БОТАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**15.06.2021 года с. Ботаническое № 117**

*Об утверждении Правил размещения домовых знаков*

 В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», руководствуясь Уставом муниципального образования Ботаническое поселение Раздольненского района, принимая во внимание нормотворческую инициативу прокуратуры Раздоьненского района от 15.06.2021 № Исорг-20350020-16323-21/-20350020, в целях упорядочения установки домовых знаков на фасадах зданий, строений, сооружений на территории Ботанического сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила размещения домовых знаков на территории Ботанического сельского поселения Раздольненского района (Прилагается).

 2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах населенных пунктов Ботанического сельского поселения и на официальном сайте Администрации Ботанического сельского поселения в сети Интернет <http://admbotanika.ru>.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Председатель Ботанического сельского**

**совета- глава Администрации**

**Ботанического сельского поселения М.А.Власевская**

Приложение

к постановлению администрации Ботанического сельского

поселения Раздольненского района Республики Крым

от 15.06.2021 № 117

**Правила**

**размещения домовых знаков на территории Ботанического сельского поселения Раздольненского района**

**1. Общие положения**

1.1.Настоящие Правила рекомендуются для соблюдения на всей территории Ботанического сельского поселения применительно ко всем предприятиям, учреждениям, организациям, имеющим здания и сооружения, независимо от формы собственности.

1.2.Все домовые знаки рекомендуется размещать на фасадах зданий в соответствии с настоящими Правилами. Домовые знаки должны постоянно содержаться в чистоте и технически исправном состоянии.

1.3.На вновь построенных зданиях, строениях, сооружениях все положенные домовые знаки должны быть вывешены до предъявления объекта к приемке в эксплуатацию.

1.4.Запрещается произвольное написание номеров и других указателей на фасадах зданий и сооружений, а также размещение на них домовых знаков, не соответствующих утвержденным образцам.

**2.Домовые знаки и порядок их размещения**

2.1.На фасадах зданий и сооружений допускается установка следующих домовых знаков:

-угловой указатель улицы, площади, переулка;

-указатель номера дома, строения;

-указатель номера подъезда и номеров квартир в подъезде;

-флагодержатель;

-памятная доска;

-полигонометрический знак;

-указатель пожарного гидранта;

-указатель грунтовых геодезических знаков;

-указатель сетей канализации и водопровода;

-указатель подземного газопровода.

2.2.При большой протяженности улицы возможна дополнительная установка указателя улицы.

2.3.Указатель с обозначением наименования улицы, переулка и площади размещается на главном фасаде со стороны, выходящей к улице, переулку и площади на высоте не менее 2 (двух) метров от уровня земли на расстоянии 25-30 сантиметров от угла здания.

2.4.Указатель представляет собой

-пластину размерами 120x395 мм. из материала устойчивого к воздействию погодных условий; на белом фоне буквы и номер дома (строения, сооружения) синего (черного) цвета, по периметру пластины рамка синего (черного) цвета.

2.5.Написание наименований улиц производится в строгом соответствии с обозначением их в адресном реестре.

2.6.Наименование должно быть полным, за исключением слов, обозначающих характер проездов:

проезд -пр., переулок -пер., площадь -пл., тупик -туп., бульвар -бульв.

2.7.Порядковый номер одноименных улиц, переулков ставится в начале названия и пишется цифрой:

1-й Луговой пер., 2-й Пионерский пр.

2.8.Указатель номера дома размещается на главном фасаде здания, строения сооружения со стороны, выходящей к улице, переулку, площади на высоте не менее 2 (двух) метров от уровня земли на расстоянии 25-30 см. от угла здания, а также на проемах объектов заграждения, предназначенных для прохода (проезда) на придомовую территорию.

2.9.Указатель номера подъезда и находящихся в нем квартир представляет собой пластину размерами 150 x250 мм.; на белом фоне цифры синего (черного) цвета. Указатель размещается над входом в подъезд (у входа в подъезд) так, как позволяет архитектурно-конструктивное решение входа. При этом в одном доме указатели должны быть размещены единообразно.

2.10.Флагодержатели размещаются на фасадах зданий, выходящих на проезды, на высоте 3,0-3,5 м. от уровня земли. Места установки флагодержателей и их тип (однорожковые, двухрожковые, трехрожковые).

2.11. Памятная доска устанавливается, как правило, на хорошо просматриваемом месте, на высоте не выше 3,5 м. от уровня земли.

2.12.Полигонометрические знаки (стенные реперы) -диски диаметром 100 мм. размещаются на территории населенного пункта равномерно, на расстоянии от 100 до 300 м. друг от друга. Знак закладывается в стене (цоколе) фасада дома на высоте 0,3-0,6 м. от поверхности земли, не ближе 0,2 м. от угла здания. Плоскость диска полигонометрического знака закладывается заподлицо со стеной, выступать должен только "прилив" с центром знака.

2.13. Указатель пожарного гидранта –металлическая эмалированная пластина размерами 250x250 мм.; на белом фоне буквы и стрелки, указывающие место установки пожарного гидранта, красного цвета. Размещается на фасаде ближайшего кколодцу здания на видном месте, на высоте 2,5 м. от уровня земли.

2.14.Указатель грунтовых геодезических знаков -эмалевый или стеклянный размерами 100 x180 мм. или металлический размерами 150 x250 мм.; на оранжевом фоне черный шрифт. Размещается на фасаде здания (там, где это необходимо) на высоте 2,0-2,2 м. от уровня земли.

2.15.Указатель камер магистрали и колодцев водопроводной сети

-металлическая эмалированная пластина размерами 120x160 мм.; на белом фоне черные буквы "ГВ" или для колодцев, имеющих пожарные краны, -на белом фоне красные буквы "ГВ".

Размещается на фасаде здания на высоте 2,0 м. от уровня земли против или вблизи места размещения колодцев и камер магистрали.

2.16.Указатель канализации -металлическая эмалированная пластина размерами 120х160 мм; на белом фоне черные буквы "НК". Размещается на фасаде здания на высоте 2,0 м от уровня земли напротив или вблизи места размещения колодцев.

2.17.Указатель сооружений подземного газопровода металлическая пластина размерами 120 x160 мм; на белом фоне красный шрифт -для газопроводов высокого и среднего давления, на белом фоне черный шрифт -для газопроводов низкого давления. Размещается на фасаде здания или сооружения, расположенного вблизи газопровода, на высоте 2,0 м от уровня землии указывает место нахождения защитных устройств.

На указатель наносятся обозначения: "Г" -газопровод; в центре указателя, в окружности -буквенные обозначения сооружений, находящихся под защитным устройством:

"С" -сифон,

"Г" -гидрозатвор,

"З" -задвижка,

"К" -кран,

"П" -пропарник,

"КП" -контрольный пункт,

"ИФ" -изолирующий фланец.

Стрелки указывают место установки сооружения.

**3.Ответственность**

3.1. Ответственность за наличие, установку правильное размещение и содержание

домовых знаков несут соответственно:

-на зданиях муниципальной собственности

-органы местного самоуправления;

-на зданиях, строениях, сооружениях, принадлежащих гражданам на праве личной собственности,

-собственники зданий, строений, сооружений;

-на зданиях, строениях, сооружениях, принадлежащих предприятиям, учреждениям,

организациям,

-руководители предприятий, учреждений, организаций;

-на арендуемых муниципальных зданиях

-арендаторы зданий;

3.2.Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.